附件2：采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物、服务名称** | **规格/技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 防火墙 | 1U机架式结构；标配6个10/100/1000 Base-T铜口（最大配置为14个10/100Base-T铜口），具备不少于1个扩展槽位；具备不少于2个USB接口，具备IPSec VPN功能，最大支持15000 条隧道，支持15000个VPN用户，并发连接数100万；1个交流电源。 | 个 | 1 |
| 2 | 路由器 | 不少于48端口千兆电+4端口万兆光，以太网网管交换机（1个Console口，48个千兆电口，4个万兆/千兆自适应SFP+光口；标配电源AC220V，，1U高度，标准19英寸机架式安装） | 台 | 1 |
| 3 | 万兆交换机 | 不少于48端口千兆电+4端口万兆光，以太网网管交换机（不少于1个Console口，不少于48个千兆电口，不少于4个万兆/千兆自适应SFP+光口；标配电源约AC220V，1U高度，约19英寸机架式安装） | 台 | 1 |